1. В ПРОЕКТ всегда прикладываю ТУ.
2. На каждом чертеже отражающем прокладку силовых линий обязательно примечания:

«*Монтаж вести в соответствии с ПУЭ (7е издание) и согласно требованиям ТУ от дата*».

1. На каждом чертеже отражающем прокладку силовых линий обязательно указать *КАК, ГДЕ и КАКИМ способом* проложена линия *(пример:* *Силовой кабель проложить за подвесным потолком в трубе гофрированной с креплением стяжками к существующим конструкциям и подвесам)*.
2. На чертеже и в примечаниях должна отображаться однозначность решения.
3. Указать примечание: *«Длину кабелей перед нарезкой уточнить!».*
4. ПРОВЕРЯЮ:

*1- ШТАПЫ, ЛИСТЫ*

*2- УГО*

*3- ПРИМЕЧАНИЯ*

*4- АДРЕС ОБЪЕКТА*

*5- ЧЕРТЁЖ*

*6- МАРКИРОВКА УЗЛОВ*

*7- МАРКИРОВКА КАБЕЛЕЙ*

1. РЧ, РП либо ИД, а также Спеку - сначала собираю 1 экз. А4, ПРОВЕРЯЮ!! и только потом отправляю на согласование, либо собираю необходимое кол-во экземпляров
2. ВСЕ Кабели (электрика, медь, UTP, ВОК), Лоток, короб - Закладываю с БОЛЬШИМ запасом!!
3. ЭТО ПРОВЕРКА РАБОТЫ ГИТА